ĐỘ CAO BÌNH QUÂN LƯU VỰC (A. Average elevation of the basin)
độ cao bình quân gia quyền của lưu vực sông, được tính theo đường đẳng cao và diện tích kẹp giữa hai đường đẳng cao. 
Độ cao bình quân lưu vực (ĐCBQLV) là một đặc trưng hình thái của lưu vực sông, được xác định trên bản đồ địa hình lưu vực theo công thức sau:
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Trong đó: Fi là diện tích giữa 2 đường đẳng cao kề nhau;

hi là độ cao trung bình giữa 2 đường đẳng cao kề nhau;

F là tổng diện tích lưu vực.
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ĐCBQLV có ảnh hưởng rất lớn đối với các lưu vực sông rộng lớn. Lưu vực sông được hiểu là phần diện tích bề mặt đất trong tự nhiên mà mọi lượng nước mưa khi rơi xuống sẽ tập trung lại và thoát vào một lối thoát thông thường, chẳng hạn như vào sông, vịnh hoặc các phần nước khác. Các lưu vực thoát nước bao gồm tất cả các nước bề mặt từ dòng chảy mưa, tuyết, và các dòng suối gần đó chạy theo hướng dốc về phía lối thoát chung, cũng như nước ngầm dưới bề mặt Trái Đất. Ở Bắc Mỹ, thuật ngữ "đầu nguồn" thường được sử dụng để chỉ một lưu vực thoát nước, mặc dù ở các nước nói tiếng Anh khác, nó chỉ được sử dụng theo ý nghĩa ban đầu của nó, có nghĩa là sự phân chia nước,một sườn núi ngăn cách các lưu vực thoát nước liền kề. Trong các lưu vực thoát nước khép kín ("endorheic"), nước hội tụ đến một điểm duy nhất bên trong lưu vực, được biết đến như một hồ nước lâu dài, một hồ khô hoặc một điểm mà nước ngầm bị mất dưới lòng đất. Các lưu vực thoát nước tương tự nhau nhưng không giống với các đơn vị thủy văn, là những khu vực thoát nước được khoanh để làm tổ trong một hệ thống thoát nước theo cấp bậc đa cấp. Các lưu vực khác nhau được phân tách bởi đường phân thủy (đường chia nước), thường là các dãy núi.
Có thể xem đặc trưng hình thái của lưu vực chính là đặc trưng hình thái của các dòng chảy (chủ yếu là hệ thống sông trong một lưu vực). Đó là hệ thông các các đặc trưng: vị trí nguồn sông, của sông, độ cao bình quân của lưu vực, chiều dài sông, chiều dài lưu vực, mật độ lưới sông, hệ số uốn khúc và hệ số hình dạng, hệ số phát triển đường phân nước, hệ số không đối xứng và hệ số không cân bằng lưới sông. 

Hệ thống các đặc trưng nói trên được sử dụng rộng rãi trong phân tích, tính toán địa lý thủy văn. Trong điều kiện khí hậu thủy văn của Việt Nam, các nhà địa lý thủy văn đã xác định được 9 lưu vực sông (LVS) khác biệt nhau bởi độ ĐCBQLV như sau:

I. LVS Quay Sơn – Bằng Giang – Kỳ Cùng; (i)  482 m với sông Quay Sơn / 386 m,  với Bằng Giang – Kỳ Cùng; 

II. LVS Hồng: 647 m;

III. LVS Thái Bình: 190 m;

IV. LVS Mã: 762 m;

V. LVS Cả; 294 m;

VI. LVS Thu Bồn: 552 m;

VII. LVS Ba (sông Đà Rằng): 400 m;

VIII. LVS Đồng Nai: 479 m;

IX. LVS Mê Kông (sông Cử Long): 620 m.

Các đặc trung hình thái lưu vực và sông ngòi của các LVS khác tính đến các trạm thủy văn cũng hết sức cần thiết. Cho đến năm 1085 trên toàn bộ hệ thống sông ngòi Việt Nam có 157 trạm trong sô 200 trạm thủy văn đã được xác định các đặc trưng hình thái, gồm Tên Trạm / Tên sông / Vị trí trạm / Chiều dài sông (km) / Chiều dài lưu vực (km) / Diện tích hưởng nước (km2) / Độ cao trung bình lưu vực (%) / Độ dốc trung bình lưu vực (%) / Chiều rộng trung bình lưu vực (km) / Mật độ lưới sông (km /  km2) / Hệ sô phát triển đường phân nước / Hệ sô đối xứng / Hệ sô uốn khúc)./.  
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