GIÀN KHOAN BIỂN TRỌNG LỰC, công trình xây dựng thuộc nhóm các công trình giàn khoan biển cố định có chức năng khoan thăm dò và khai thác các tài nguyên ngầm dưới đáy biển, chủ yếu phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí.
GKBTL có kết cấu bê tông cốt thép đặt trên khối đế theo nguyên lý móng nông. Toàn bộ giàn được giữ ổn định trên mặt đáy biển bằng trọng lượng bản thân và tải trọng công nghệ.
	[image: Ảnh có chứa bầu trời, nước, ngoài trời, con tàu

Mô tả được tạo tự động]
Hình 1. Giàn khoan biển trọng lực có khối chân đế bê tông cốt thép
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Mô tả được tạo tự động]
Hình 2. Giàn khoan biển trọng lực 
có kết cấu chân đế dạng jacket



Cấu tạo GKBTL gồm bốn phần. Phần thứ nhất là khối thượng tầng. Khối thượng tầng là không gian công trình công nghiệp, bố trí các thiết bị và công nghệ để phục vụ khoan thăm dò và khai thác tài nguyên biển. Qui mô thượng tầng phụ thuộc vào quy mô của mỏ cần khai thác và công nghệ khoan sử dụng trên thượng tầng. Phần thứ hai là kết cấu đỡ thượng tầng sử dụng kết cấu thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép. Trụ đỡ có kết cấu bê tông cốt thép hoặc có thể dùng trụ đỡ bằng thép kiểu jacket (Hình 2) để đỡ toàn bộ khối thượng tầng, tùy theo quy mô và trọng lượng khối thượng tầng có thể lựa chọn một hoặc nhiều trụ đỡ. Phần thứ ba là khối đế có cấu tạo bằng bê tông cốt thép được đặt trực tiếp xuống nền đáy biển. Phần thứ tư là chân khay để gia tăng khả năng ổn định trượt ngang và tăng liên kết giữa công trình với nền. Hệ thống kết cấu bao gồm trụ đỡ và khối đế được gọi chung là khối chân đế có chức năng đảm bảo cho GKBTL ổn định và vận hành an toàn trong mọi điều kiện bất lợi của thời tiết. Vì vậy khối đế của các công trình GKBTL thường có kích thước lớn, nhất là phần đế tiếp giáp với nền (Hình 1).
Do sử dụng kết cấu bê tông nên GKBTL có nhiều ưu điểm so với kết cấu thép. Kết cấu bê tông có lợi thế hơn kết cấu thép khi xây dựng trong môi trường biển vì khả năng ít bị ăn mòn hơn nhiều so với kết cấu thép, do đó tuổi thọ công trình sẽ lớn hơn, giảm chi phí duy tu bảo, dưỡng kết cấu công trình; có thể sử dụng vật liệu địa phương (cát, đá, xi măng v.v.) để chế tạo bê tông; ngoài ra có thể tận dụng không gian rỗng trong các khối đế của GKBTL để làm các bể chứa dầu, khí, hoặc dùng làm không gian bố trí thiết bị công nghệ phục vụ khai thác dầu khí trên biển.     
Trước năm 1970, hầu hết các kết cấu khối chân đế của giàn khoan biển cố định đều được cấu tạo bằng thép kiểu jacket. Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ vật liệu, bê tông và bê tông cốt thép, các khối chân đế có kết cấu bằng bê tông cốt thép đã được sử dụng để chế tạo kết cấu khối chân đế cho các GKBTL. Công trình bê tông cốt thép đầu tiên trên thế giới được thiết kế bởi công ty Doris (Pháp), xây dựng năm 1973 tại mỏ EkofishOne (Hình 3). Công trình GKBTL Troll Condeep, được xây dựng năm 1995 tại mỏ Troll A, ở độ sâu 302,9 m nước hiện là GKBTL sâu nhất trên thế giới có tổng chiều cao công trình là 370 m (Hình 4). Cho đến năm 2019, trên thế giới đã xây dựng khoảng 30 GKBTL, chủ yếu được xây dựng ở biển Bắc. 
	[image: Ảnh có chứa nước, lam, tòa tháp

Mô tả được tạo tự động]
Hình 3. Giàn khoan biển trọng lực đầu tiên trên thế giới – Ecofick one
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Mô tả được tạo tự động]
Hình 4. Giàn khoan biển trọng lực Troll condeep, độ sâu 302,9m, biển Bắc



Trong quá trình phát triển xây dựng các công trình giàn khoan trên biển, nhờ những ưu điểm nổi bật của kết cấu bê tông trọng lực, nguyên lý trọng lực còn được áp dụng cho một số dạng giàn khoan và các loại công trình biển khác, điển hình là giàn khoan tự nâng, các công trình đèn biển, phong điện…
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